 **Материал корпуса:** нержавеющая сталь AISI 316

**Материал уплотнения:** PTFE (тефлон)

**Тип управления:** с пневмоприводом

**Давление:** - 64 Бар

**Температура среды:** от - 20°С до + 160°С

**Тип присоединения:** резьба

**Присоединительный размер:** 1/2" - 2"

**DN:** 15 - 50мм

 **Арт. 8Р0003**. **Арт. 8Р0004**

**Пневмопривод двухстороннего действия DA Пневмопривод одностороннего действия SR**

