 **Материал корпуса: углеродистая сталь**

**Материал уплотнения: PTFE (тефлон)**

**Тип управления: с пневмоприводом**

**Давление: 16 - 64 Бар**

**Температура среды: от - 20°С до + 160°С**

**Тип присоединения: резьба**

**Присоединительный размер: 1/4" - 4"**

**F/F – резьба/резьба**

**SW – под приварку внахлёст**

**BW – под приварку встык**

**Арт. 8Р0019.** **Арт. 8Р0025**

**Пневмопривод двухстороннего действия DA Пневмопривод одностороннего действия SR**

