**Материал корпуса:** нержавеющая сталь AISI 316

**Материал уплотнения:** PTFE (тефлон)

**Тип управления:** с пневмоприводом

**Давление:** - 64 Бар

**Температура среды:** от - 20°С до + 160°С

**Тип присоединения:** резьба 1/4” – 2”

**Трёхходовой шаровой кран с пневмоприводом**

**Арт. 8Р0059 (Т) – 8Р0060 (L) Арт. 8Р0061 (Т) – 8Р0062 (L)**





