 **Материал корпуса: никелированная латунь**

**Материал уплотнения: PTFE (тефлон)**

**Тип управления: с пневмоприводом**

**Давление: 16 - 40 Бар**

**Проходное сечение: 16" - 100"**

**Температура среды: от - 20°С до + 160°С**

**Тип присоединения: внутренняя резьба**

**Присоединительный размер: 1/4" - 4"**

**DN: 8 - 100мм**

**Арт. 8Р0079.** **Арт. 8Р0081**

**Пневмопривод двухстороннего действия DA Пневмопривод одностороннего действия SR**

