**Материал корпуса: латунь**

**Материал уплотнения: PTFE (тефлон)**

**Тип управления: с пневмоприводом**

**Давление: 10 - 30 Бар**

**Температура среды: от - 20°С до + 160°С**

**Тип присоединения: резьба 1/4" - 2"**

**Трёхходовой шаровой кран с пневмоприводом**



**Арт. 8Р0083 (Т) – 8Р0084 (L) Арт. 8Р0085 (Т) – 8Р0086 (L)**

 

