**Пережимной клапан. Серия VMP-BLACK**

##### **КОРПУС - POM-C ЧЕРНЫЙ, МАНЖЕТА - НАТУРАЛЬНЫЙ АНТИАБРАЗИВНЫЙ КАУЧУК**

##### **Манжета:** натуральная резина антиабразивная, натуральная резина пищевая, устойчивая к воздействию высоких температур натуральная резина, неопрен, EPDM, EPDM пищевой, витон, силикон, нитрил, нитрил пищевой, бутил, гипалон

**Давление управления: :** на 2 - 3,5 бара выше давления потока

**Рабочее давление:** 0 - 6 бар

**Присоединение:** резьбовое, Ду10, Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40, Ду50.



